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四溫控打色机

 特大产能，一台等于四台，四组独立温控 
可同时运行四组不同的升温工艺，
420ml一组8杯，一台共32杯 ；200ml 一组10杯，一台共40杯
(两种规格可混搭)
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 温度均匀度更胜一筹  
内胆采用铝合金轉桶
采精密数控车床整块加工而成
抛弃传统翻砂、铸造拼接方式

温度较一般传统试样机更加均匀
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 可变式高速水流　
可微调转筒角度，改变水流方式与强度
转速、转距皆可设定，轻松应付各种浴比与面料
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 中控系统，监控管理　

 
支援多台试样机连线，
可随时监控所有机台打色状况，
可查询历史纪录及违规操作状况
四溫控打色机 DYE-32 技术规格 
	尺寸
	L 910 × M 710 × H 1400 mm 

	净重
	500kg

	可用杯数与杯容量
	32杯/420ml  ；40杯/200ml

	控温范围
	室温-140℃

	升温速度
	3℃/分

	控温精度
	± 0.5℃

	转盘速度
	0 -80转/分

	加热方式与介质
	电热管中心加热；铝导热

	电压
	220V   

	额定功率/最大功率
	4KW/H ； 6.8KW/H

	工作电脑
· (需自行配置一台电脑供设备使用)
可五组共用一台电脑


	显示器: 
21寸以上显示器,要求分辨率1920*1080以上
主机配置:

CPU i5等级；内存8G以上；固态硬盘硬盘128G以上 

加装工业串口卡(RS-232)，需有两个串口

系统软件:

win10专业版(禁用家用版)

office软件 (word及excel)



 出货清单 
	NO.
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	四溫控打色机
	四温控
	台
	1

	2
	打色钢杯
	420ml / 200ml
	个
	32 / 40

	3
	通讯线
	
	条
	1

	4
	防烫手套
	
	付
	  1

	5
	杯架
	 12位
	  个
	  2

	6
	电路图
	
	份
	  1

	7
	变频器说明书
	0.45KW
	本
	  1

	8
	电热棒
	  400W
	  根
	  4

	9
	导热硅脂
	
	条
	   1

	10
	熔断丝
	  10A
	  个
	  2

	11
	内六角扳手
	 12mm
	  支
	  1

	12
	垫片
	63 / 48
	片
	   10
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