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一、分光仪电脑配色系统的优点
1. 预防盲染提升直接对色下染的品质
只有用分光仪电脑配色系统，才能正确的测量出色变状况，因为人类的眼睛不能正确的判别出色变状况。没经过分光仪电脑配色系统测量出色变状况，就自行选择组合下染，会有相当高的机率发生色变，进而造成不必要的重大损失。
2. 化验室配色品质与效率的提升
   使用分光仪电脑配色系统，正确的选择配方组合，可大幅提升配色 
   的效率与品质，如果色库资料完善则可减少配色次数，进一步提升
   效率。
3. 提升现场追加套色的成功率
   机械化的抓色能力来协助人类的生理（心理）障碍，可大幅提升现
　 场追加套色的成功率。
   因为人在不同时间与空间甚至不同的心情状况下对颜色的判断都会
       略有不同，所以这种主观的判（对）色会影响修色成功率。然而借
       助分光仪客观性的判断，可协助提升追加套色的成功率。
4. 现场染色品管数据化管理
   数据化可使管理有依据、责任清晰化。由于不同的人眼多少存在着
   略微的差异，对颜色也并没有固定的标准，而用分光仪测色可以客
   观公正的将颜色数据化管理，使对色的纷争不存在。现今有越来越
   多的国外客户及一些国内客户，指定要颜色的品管报表数据。
5. 协助正确选择替代色料
   没有分光仪电脑配色系统不能正确清晰的选择替代色料。在分光仪
配色系统中有转换染料组合的功能，显示转换前后两组染料的成本
及色变异情况。
二、正裕电脑配色软件功能
1. 染料基础数据系统
利用分光仪测色将染料单色数据输入电脑，可依染料种类分类并设定常用染料组合，若需更改染料则有配方转换功能可以利用。
2. 第一次配方预测系统
提供三种预测方式，可查看色变异曲线，选择最佳组合。有多种光源可选择，还可人为调整深浅比例，及混纺材质的比例的调整。
(1)选择多支染料
　 自行选择染料组合。
(2)染料自动组合
　 利用基础数据里所有染料自动组合出多笔配方供选择。
(3)色库搜寻
　 搜寻色库里相近颜色配方，调整成新配方。
3. 色库系统
将已有的配色配方，建立品名加以分类后，用分光仪输入到色库，可永久保存，防止日久变色。且往后若有类似颜色需要配方预测，可调出旧配方，提高第一缸准确度。
4. 调整修色系统
    用分光仪测入标准样及比较样即可自动给出调整配方，并提供色光偏
   向图、色变异图及标准样与比较样的L a  b  c  h 及DL  Da  Db  
   Dc  Dh数据。有三种不同色差公式可供选择，并在不同色差公式下计
    算其色差DE值及深浅力度值。
5. 追加套色系统
现场大缸染出不对色，可以进行追加配方的计算，并可将配方及所需称的染料的量保存或打印出来。
6. 品管系统
将标准样测入后，可测多笔比较样（不同缸之间的品管），软件会显示色光偏向图、色变异图、深浅力度图，并计算出色差值，显示其色偏向。有多种光源（CWF、TL84、D50、D60、D65、D55、D75、U3000、A、C…）与色差公式（CIE1976、CIE1994、CMC2：1、CMC1：1等）可供选择。多种数据显示功能，如L、a、b；L、c、h；MI值；K/S值。还有555分色系统。也提供历史资料查询，并可设定打印格式，满足不同客户需要。
三、电脑配色硬件需求：
1.分光仪:
  正裕电脑配色可支援分光仪型号有:
  Datacolor 500/600、X-RITE 7000A、I5、SP62、CA22
  彩谱、3nh等型号

  * 如非品牌指定，一般便携式分光仪即可满足需求

2.贵司需准备一台电脑供输入配方用,以下为所需电脑配置概况：
显示器: 
  21寸以上显示器,要求分辨率1920*1080以上
主机配置:

CPU i5等级；内存8G以上；固态硬盘硬盘128G以上 
系统软件:

win10专业版(禁用家用版)

  office软件 (word及excel)


