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单机投入成本低，
节省下的超量助剂即可快速回收设备成本
工人为确保染色效果经常习惯超量拿取助剂，
造成不必要的开销浪费
· 采天平重量法计量
每种助剂密度、粘稠度不同，会影响流量计的准度，
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因此，使用天平计量，才能够准确统计用量
· 1-24路计量
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可建制原料桶高台，
自然流向计量口计量，减少零件，降低维护点
或采用隔膜泵抽取计量
· 助剂1-16路阀门输送
   纯气阀切换，无复杂机械动作，
   输送速度快，故障率低。
[image: image7.png]BT E EH,

140*100*180CM
HORE RS B AODN1S (58)
200L i+ A
fihu 22 e o
300KG/ 1K
ARG 3R
HRER

#[1DN25
FPREEINES: /AOF SR~ R~ R EAERS



   气阀为市面通用零件，
   容易自行维护更换，降低日后维保成本。
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· 助剂自动输送系统规格
	名称
	助剂自动输送系统

	主机尺寸 L×W×H㎝
	140*100*180cm

	母液/助剂可计量支数
	标准10路  (可订制最多扩充为24路)
接管口径 DN25

	输送目的地
	标准8路一对一阀门  (可订制最多扩充为16路)
接管口径 DN25

	天平量程精度
	300kg/1g 

	计量精度
	±20g

	计量流速
	800g/秒   *根据粘稠度变化

	操作界面
	17寸工业电脑

	电源
	380V

	水源
	DN20或DN25

	气源
	5-7kg间

	耗电量
	1.5kW/h


· 场地需求
	名称
	描述

	助剂原料桶
	1、料桶容量满足二-三日供料需求，避免频繁补料
2、料桶与计量机不超过12米

3、可选择架高料桶于底部接管至计量机，
   采自然重力送料至计量口，减少维护点。
   下层采隔膜泵补料。(见下方参考图)
   无法建置高台，可采用吸取式计量 (选购隔膜泵)

* 可向我司选购助剂桶/隔膜泵计量DN25:
  A. 1T  PE桶
  B. 400L PE桶

	助剂补充装置
	需建置助剂补料管路与隔膜泵
可向我司选购隔膜泵DN40建置

	助剂稀释装置
	如有特殊强酸强碱助剂需稀释使用，避免腐蚀管路

	摆放空间
	地面需做防水处理，并做地面整平排水斜度，
防水矮墩设计，排水槽开槽要有一定宽度深度，
排水管路50管以上

	输送管路
	客户需自行建置输送管路，
至现场目的地输送管路需有3%斜度，即管路每延伸一米，高度需下降3公分以上
料缸容量200L以上
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· 助剂供料管路参考示意图
(1) 搭建高台法:
   (助剂自然重力流至阀口，无需隔膜泵，降低故障点及日后维护成本)

     (二) 隔膜泵抽取法:
         (至目的料缸输送管路需斜度，如同平面需架高计量主机)





· 助剂补充装置参考示意图
· 助剂隔膜泵抽取供料管路施工实景效果图


· 助剂高台供料实景参考图
 
计量气动阀 DN15





输送气动阀 DN25








